

TOYOTA GR86 – TECHNISCHE DATEN

	MOTOR
	

	BAUART
	4-ZYLINDER, BOXER

	VENTILSTEUERUNG
	16 VENTILE, DOHC

	EINSPRITZUNG
	D-4S

	HUBRAUM (CM3)
	2.387

	BOHRUNG X HUB (MM)
	94,0 X 86,0

	KOMPRESSION (:1)
	12,5

	MAX. LEISTUNG (DIN PS / KW @ UMDREHUNGEN)
	235 / 172 @ 7.000 

	MAX. DREHMOMENT (NM @ UMDREHUNGEN)
	250 / 3.700 



	GETRIEBE
	[bookmark: _Hlk103171263]MANUELL
	AUTOMATIK

	BAUART
	6-GANG
	6-STUFEN

	GESAMTÜBERSETZUNG (:1)
	4,100
	3,909

	1. GANG
	3,626
	3,538

	2. GANG
	2,189
	2,060

	3. GANG
	1,541
	1,405

	4. GANG
	1,213
	1,000

	5. GANG
	1,000
	0,713

	6. GANG
	0,767
	0,582

	RÜCKWÄRTSGANG
	3,438
	3,168


[bookmark: _Hlk80189804]
	FAHRLEISTUNGEN
	MANUELL
	AUTOMATIK

	HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT (KM/H)
	226
	216

	BESCHLEUNIGUNG 0-100 KM/H (SEK.)
	6,3
	6,9

	CW-WERT
	0,276



	[bookmark: _Hlk80258880]KRAFTSTOFFVERBRAUCH (L/100KM)
	MANUELL
	AUTOMATIK

	WLTP KOMBINIERT
	8,8-8,7
	8,8

	KRAFTSTOFFTANKVOLUMEN (L)
	50



	CO2-EMISSIONEN (G/KM)
	MANUELL
	AUTOMATIK

	ABGASNORM
	EURO 6 AP
	EURO 6 AP

	WLTP KOMBINIERT
	200-198
	199



	FAHRWERK
	

	ART DER VORDERACHSE
	MACPHERSON-FERDERBEINE

	DURCHMESSER STABILISATOR VORN (MM)
	18,0 (TORSIONSSTAB)

	ART DER HINTERACHSE
	DOPPELQUERLENKER

	DURCHMESSER STABILISATOR HINTEN (MM)
	15,0 (TORSIONSSTAB)

	LENKUNG
UMDREHUNGEN (ANSCHLAG ZU ANSCHLAG)
MIN. WENDEKREIS REIFEN (M)
MIN. WENDEKREIS KAROSSERIE (M)
	ZAHNSTANGE
2,5
5,4
5,7

	BREMSEN
VORN
HINTEN
	
INNENBELÜFTETE SCHEIBEN 
INNENBELÜFTETE SCHEIBEN

	RÄDER
REIFEN
	17 × 7,5 J, 18 × 7,5 J
215/45 R 17, 215/40 R 18




	ABMESSUNGEN (MM)
	

	GESAMTLÄNGE
	4.265

	GESAMTBREITE
	1.775

	GESAMTHÖHE
	1.310

	SPURWEITE VORN
	1.520

	SPURWEITE HINTEN
	1.550

	RADSTAND
	2.575

	VORDERER ÜBERHANG
	860

	HINTERER ÜBERHANG
	830



	KOFFERRAUM (DM3 VDA)
	

	VOLUMEN (BEI HOCHGEKLAPPTER RÜCKSITZLEHNE)
	276



	GEWICHTE (KG)
	M/T
	A/T

	LEERGEWICHT           
	1.346-1.370
	1.371-1.391

	ZUL. GESAMTGEWICHT
	1,600
	1,700
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